Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 37936-2015 z dnia 2015-02-19 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37936&rok=2015-02-19) Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice Wielkie  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r Zakres rzeczowy zadania...  
Termin składania ofert: 2015-03-06

**Janowice Wielkie: Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r.]**  
**Numer ogłoszenia: 82728 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 37936 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r.].

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na :Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r Zakres rzeczowy zadania został określony w: projekcie budowlano-wykonawczym dokumentacji przetargowej przedmiar robót szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAKRES WYKONAYWANYCH PRAC W RAMACH ODBUDOWY.Wyniesienie i zastabilizowanie trasy punktów Oczyszczenie terenu z krzewów i samosiejek drzew oraz innej roślinności Wykonanie wykopu Zabezpieczenie wodociągu, Wykonanie wymiany gruntu pod ścianę oporową Wykonanie ściany oporowej Izolacja ściany , Montaż studni i przepustu, Konstrukcja gruntu zbrojonego, Odtworzenie jezdni, Wykonanie bariero poręczy, Wykonanie poboczy. Szczegółowy opis zamówienia stanowią oprócz zapisów niniejszej SIWZ: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt remontu, przedmiar robót. zwane w dalszej treści jako dokumentacja techniczna..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.24.51-8, 45.23.32.80-5, 45.24.00.00-1, 45.22.00.00-5.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.03.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 7.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska Eko-Mel Spółka z o.o, ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia***(bez VAT)*: 639992,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 398894,06
* **Oferta z najniższą ceną:** 398894,06**/ Oferta z najwyższą ceną:** 737363,65
* **Waluta:** PLN.